**TERMINOLÓGIA**

Mikrokontrolér je jednočipový mikropočítač. Je to súčiastka (integrovaný obvod), ktorá sa dá naprogramovať, lebo obsahuje procesor, pamäte, atď.

Mikroprocesor je ...

Mikropočítač je ...

Vývojové prostredie (IDE) je program na pohodlné písanie programu (editor + kompilátor)

Vývojová doska je ...

Vývojový kit je ...

Arduino UNO je vývojová doska, ktorá obsahuje mikrokontrolér ATmega328, ktorý sa môže programovať vo vývojovom prostredí ARDUINO IDE. Existuje viacero modelov Arduino.

Na simuláciu využívame WOKWI.COM. Ide o klavdovú službu, v ktorej môžeme mať uložené projekty, vieme v nej simulovať rôzne vývojové dosky a rôzne súčiastky.

Základný predpis programu pre Arduino obsahuje dve funkcie:

**setup()** – kód v nej sa vykoná raz an začiatku

**loop()** – kód v nej sa vykonáva opakovane po funkcii setup

Ďalšie funkcie:

**pinmode(cisloPinu, INPUTaleboOUTPUT)** – nastaví pin ako VSTUP alebo VÝSTUP


**digialWrite(cisloPinu, HIGHaleboLOW)** – prepojí pin s VCC alebo GND

**delay(CAS)** – pozastaví činnosť (v milisekundách)


Aby LED dióda svietila, treba prepojiť anódu s kladným zdrojom (VCC / 5V) a katódu s uzemnením (GND / 0V).

RGB LED dióda dokáže vysvietiť rôzne farby kombináciou troch pinov. Nedokáže vysvietiť tmavé farby. Pozor, či je typu „spoločná anóda“ alebo „spoločná katóda“. Pri spoločnej anóde pripájame na COM kladný zdroj napätia VCC a uzemnením svietime (LOW pre zasvietenie).

7 segmentová dióda je v súčiastka, ktorá ma v sebe umiestnených 7 LED diód (občas s ôsmou desatinou bodkou). Môže byť so spoločnou anódou alebo katódou. Označenie pinov:



Príklad na blikanie:



ÚLOHA: príklad na blikanie semafóru

Ďalšie funkcie:


**Serial.begin(BAUDRATE)** – inicializácia Serialu (za BAUDRAE ide „konkrétne“ číslo, napr. 9600)

**Serial.print(“TEXT“)** – výpis/odoslanie textu TEXT do terminálu

**Serial.println(TEXT)** – výpis/odoslanie obsahu premennej TEXT do terminálu a nový riadok (\n)


Pozor! Serial/UART využíva na komunikáciu nie len USB, ale aj pin 0 a 1, takže tam nič nepripájajte.

Príklad na blikanie RGB s výpisom do terminálu:




ÚLOHA: príklad na blikanie R-G-B-Y-W a výpis ich farieb

Príklad na blikanie 1-5 na 7-segmentovej dióde:



Príklad na zobrazenie jedného čísla (z 0-9) na 7-segmentovej dióde (s využitím poľa)



ÚLOHA: príklad na postupné zobrazenie 0-9 pri rôznom poradí pinov


Ďalšie funkcie:

**random(CISLO)** – vygenerovanie náhodného čísla (môže sa použiť aj rozsah)

**randomSeed(analogRead(A0))** – vytvorenie náhodného seed-u pre random

**digitalRead(cisloPinu)** – načítanie napäťového stavu na pine (LOW / HIGH)

Príklad na testovanie stlačenia tlačidla:



Tlačidlo prepája dva piny na jednej strane. Pri nestlačenom stave je na voľnom pine FLOATING stav, nie HIGH! Aby tam bolo napätie, treba pripojiť buď externý pull-up (napätie cez rezistor) alebo interný. Ak sa pripojí tlačidlo na VCC, treba pripojiť externý pull-down – nie interný, ten neexistuje.


ÚLOHA: príklad na zvýšenie čísla na 7-segmentovom displeji po stlačení tlačidla

ÚLOHA: po každom stlačení tlačidla sa zvýši počet svietiacich diód na bargraphe (a rôzne modifikácie)

ÚLOHA: vygeneruje sa náhodné číslo 1-3, následne treba stlačiť správne tlačidlo 1-3, aby SCORE++

Tlačidlo (button) sa po pustení ĽTM navráti do nestlačenej polohy. Pre Zachovanie stavu sa používa prepínač (switch). Pokiaľ má tri nožičky, prepína ľavú a strednú versus pravú a strednú. Pokiaľ má dve (DIP switch 8), prepína stavy spojený a rozpojený.

Príklad na 3 prepínače, pričom pri prepnutí väčšieho počtu zobrazí správu1, pri 0/1 zobrazí správu2



*Tlacidlo reagujuce na 1 stlacenie*

*Setcolor a start rgb*

*Lcd display*

*MENU*

int pin = -1; // premenna pre aktualne zvoleny pin

bool idemHore = true; // premenna pre urcenie smeru

void setup()

{

  for(int i=0;i<10;i++) // piny BG su ako vystup

    pinMode(i, OUTPUT);

  pinMode(12, INPUT); // pin tlacidla je ako vstup

  digitalWrite(12, HIGH); // zapnutie pull-up odporu

}

void loop()

{

  if(digitalRead(12) == LOW) // ak je stlacene tlacidlo

  {

    if(idemHore == true) // ak je smer HORE

    {

      pin++; // zvol dalsi pin

      digitalWrite(pin,HIGH); // zasviet zvoleny pin

    }

    else // ak je smer DOLE

    {

      pin--; // zvol pin s cislom o 1 mensim

      digitalWrite(pin,LOW); // zhasni zvoleny pin

    }

    if(pin == 10) // ak je na konci pri smere HORE

      idemHore = false; // tak zmen smer na DOLE

    if(pin == -1) // ak je na konci pri smere DOLE

      idemHore = true; // tak zmen smer na HORE

    delay(500); // pockaj 500ms na pustenie tlacidla

  }

}

int score = 0;

int nahoda;

void setup()

{

  pinMode(10, INPUT); // tlacidlo ako vstip

  digitalWrite(10, HIGH); // zapnutie pull-up

  pinMode(11, INPUT);

  digitalWrite(11, HIGH);

  pinMode(12, INPUT);

  digitalWrite(12, HIGH);

**Serial**.begin(9600); // inicializacia serialu

  randomSeed(analogRead(A0)); // uplne nahodne generovanie

  nahoda = random(1,4); // generovanie nahodneho cisla 1-3

**Serial**.println("STLAC TLACIDLO: " + String(nahoda));

}

void loop()

{

  if(digitalRead(10) == LOW)

  {

    if(nahoda == 1)

      score++;

    else

      score--;

**Serial**.println("SCORE: " + String(score));

**Serial**.println("-----------------");

    nahoda = random(1,4); // generovanie nahodneho cisla 1-3

**Serial**.println("STLAC TLACIDLO: " + String(nahoda));

    delay(500);

  }

  if(digitalRead(11) == LOW)

  {

    if(nahoda == 2)

      score++;

    else

      score--;

**Serial**.println("SCORE: " + String(score));

**Serial**.println("-----------------");

    nahoda = random(1,4); // generovanie nahodneho cisla 1-3

**Serial**.println("STLAC TLACIDLO: " + String(nahoda));

    delay(500);

  }

  if(digitalRead(12) == LOW)

  {

    if(nahoda == 3)

      score++;

    else

      score--;

**Serial**.println("SCORE: " + String(score));

**Serial**.println("-----------------");

    nahoda = random(1,4); // generovanie nahodneho cisla 1-3

**Serial**.println("STLAC TLACIDLO: " + String(nahoda));

    delay(500);

  }

}